**武汉植物园保育设施维修报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **维修明细** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| **胖龙温室****(园外园)** | 原外遮阳系统清理 | ㎡ | 1036.8 |  |  |  |
| 外遮阳系统更换 | 套 | 2 |  |  | 阳柯70%遮阳率 |
| 开窗系统维修 | 套 | 2 |  |  |  |
| 遮阳及开窗配电系统 | ㎡ | 1036.8 |  |  |  |
| 侧墙清理 | ㎡ | 432 |  |  |  |
| 侧墙覆盖 | ㎡ | 432 |  |  | 150μ进口希爱农PO膜 |
| 侧墙手动卷膜系统 | 套 | 4 |  |  |  |
| 山墙清理 | ㎡ | 76.8 |  |  |  |
| 山墙覆盖 | ㎡ | 76.8 |  |  | 150μ进口希爱农PO膜 |
| 山墙手动卷膜系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 天沟漏水维修 | 米 | 378 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  | 结合需要，可自行补充 |
| 管理费 |  |  |  |  |  |
| 利 润 |  |  |  |  |  |
| 税 金 |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |
| **水生温室（植物园内）** | 温室内遮阳构架清理 | ㎡ | 324 |  |  |  |
| 内遮阳系统维修 | 套 | 8 |  |  | 阳柯60%遮阳率 |
| 顶开窗系统维修 | 套 | 4 |  |  |  |
| 内遮阳及开窗电控系统增加 | 套 | 4 |  |  |  |
| 球形温室玻璃更换 | 块 | 5 |  |  |  |
| 球形温室排风扇更换 | 台 | 4 |  |  |  |
| 排风扇电控系统及布线 | 套 | 4 |  |  |  |
| 球形温室手动外翻窗维修 | 套 | 4 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  | 结合需要，可自行补充 |
| 管理费 |  |  |  |  |  |
| 利 润 |  |  |  |  |  |
| 税 金 |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |
| **双层遮荫棚****(过渡圃)** | 原遮阳系统清理 | ㎡ | 6144 |  |  |  |
| 遮阳系统维修 | ㎡ | 6144 |  |  |  |
| 配电系统维修 | 套 | 1 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  | 结合需要，可自行补充 |
| 管理费 |  |  |  |  |  |
| 利 润 |  |  |  |  |  |
| 税 金 |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |
| 玻璃温室（过渡圃） | 外遮阳骨架加固 | ㎡ | 384 |  |  |  |
| 增加手动外遮阳系统 | ㎡ | 412.8 |  |  | 阳柯70%遮阳率 |
| 其 它 |  |  |  |  | 结合需要，可自行补充 |
| 管理费 |  |  |  |  |  |
| 利 润 |  |  |  |  |  |
| 税 金 |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |
| **总 计** |  |

 报价方：

 （盖章）

**说明：**此报价清单将作为确定施工方合同签订的重要附件，报价方所报单价将作为结算审计重要参考依据，施工工程量将据实审计。