武汉植物园保育设施维修报价汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **维修主要内容** | **维修实现功能** | **维修报价** |
| **胖龙温室****(园外园)** | 更换两套外遮阳系统；维修两套顶开窗系统；增加两个侧墙及一个山墙PO膜覆盖；增加5套卷膜侧开窗系统；增加遮阳及顶开窗电控系统；天沟维修漏水 | 两套外遮阳可独立运行（电控）；两套顶开窗可独立运行；温室三面墙体实现封闭，能实时手动开启闭合；天沟不漏水 |  |
| **水生温室****(植物园内)** | 更换4间温室遮阳网，更换每间温室3套电机配电系统电线及控制柜；更换圆球温室玻璃，更换手动翻窗系统，更换4台排风扇及排风扇电线及控制 | 实现4间温室内部8套遮阳及4套开窗系统正常运行；实现手动开启翻窗；实现温室内部4台排风扇正常运行 |  |
| **双层遮荫棚****(过渡圃)** | 加固、维护、更换原有两栋荫棚双层遮阳系统相关配件 | 实现两栋荫棚双层遮阳系统独立平稳运行（电动控制） |  |
| **玻璃温室（过渡圃）** | 加固原有外遮阳骨架；增加两个坡面手动卷收卷放外遮阳网系统 | 手动实现屋顶遮阳网展开收起 |  |
| **合 计** |  |

 报价方：

 （盖章）